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大安市生活垃圾处理工程竣工环境保护验收补充监测报告
一、前  言

随着我国国民经济的飞跃发展，城市化进程不断加快，人民生活水平日益提高，城市生活垃圾量不断增多，垃圾对地下水及城市周围环境的污染问题日显突出。为了解决这一问题，实现垃圾处理的无害化，大安市兴城城市基础设施开发建设有限责任公司实施建设大安市生活垃圾处理工程。
2008年3月长春黄金研究院编制完成了《大安市生活垃圾处理工程环境影响报告书》，吉林省环境保护厅于2008年3月31日以吉环建字[2008]62号作出《关于大安市生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》。本项目于2009年8月开始建设，2011年12月开始投入试运行。该项目由大安市利民生活垃圾处理有限公司负责运营。
项目地下水共有5个监测井，因监测井打完后未抽走该井内原有地下水汇聚新水，且一直未对监测井口进行加盖处理，故在对监测井进行加盖以及抽走原有地下水汇聚新水处理后，委托吉林省华科检测有限公司于2018年4月14日～4月15日对5个地下水监测井中的氨氮和总大肠菌群进行了补充监测。
二、验收监测依据

2.1中华人民共和国国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29；
2.2国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》2001.12.11；
2.3吉林省环境保护委员会吉环委发[1996]1号《吉林省建设项目环境保护设施竣工验收管理试行办法》1996.1.30；
2.4长春黄金研究院《大安市生活垃圾处理工程环境影响报告书》2008.3；

2.5吉林省环境保护厅吉环建字[2008]62号《关于大安市生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》2008.3.31。
三、建设项目工程概况

3.1工程基本情况

3.1.1地理位置及平面布置

本项目位于大安市以南、长白公路以西2.5公里处。项目四周均为荒地，项目周围500米内无环境敏感点。
厂区占地面积29.92万m2，绿化面积约8.5万m2，厂区绿化率为28.4%。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及监测点位示意见图3-2。
3.1.2项目概况

项目名称：大安市生活垃圾处理工程
项目性质: 新建

设计规模：生活垃圾填埋量280吨/天
投资概况：投资概算8892.26万元，其中环保投资为270万元，占总投资的3.04%；项目实际投资10668万元，环保投资270万元，占工程总投资的2.53%。

工作制度及劳动定员：项目劳动定员为36人，项目年工作日365天，渗滤液处理设施年运行210天（冬季停用）。

3.1.3建设内容

填埋场设计总库容为375.9万立方米，总服务年限为22年。主要建设内容包括：垃圾填埋场防渗系统、渗滤液收集系统、渗滤液处理设施等。
表3-1     主要工程内容
	类别
	工程内容
	占地面积(m2)
	建筑面积(m2)
	层数

	主体工程
	综合楼
	697.7
	697.7
	3（局部2）

	辅助工程
	门卫
	29.28
	29.28
	1

	
	车库
	208.6
	208.6
	1

	
	洗车及机修间
	277.3
	277.3
	1

	
	消防储水池
	50.41
	50.41
	地下

	
	锅炉房
	227.5
	227.5
	1

	环保工程
	渗滤液处理站
	528
	528
	1

	
	渗滤液集水井
	25
	25
	地下

	
	渗滤液调节池
	875
	875
	地下

	
	提升泵池
	25
	25
	地下

	
	浓缩液池及净水储池
	219.7
	219.7
	地下
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3.2垃圾填埋工艺
垃圾卫生填埋法是采取防渗、铺平、压实、覆盖对城市生活垃圾进行处理和对气体、渗滤液、蝇虫等进行治理的垃圾处理方法。

填埋过程为：垃圾堆放、铺平、碾压、覆土、再碾压、喷药。垃圾运至填埋场后，用推土机摊铺均匀为0.3～0.5m厚度时，再用垃圾压实机反复压实，压实密度达到0.9t/m3,然后再倒垃圾再碾压。在垃圾填埋层厚度达到2～2.5m后，覆土0.2m～0.25m厚并压实，夏季当天覆土压实，冬季根据实际情况定期覆土。当填埋达到最终标高时，进行垃圾封场，具体工艺路程见图3-3。









四、验收监测评价执行标准

4.1评价执行标准

1、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准；
4.2标准限值

标准限值见表4-1。
表4-1     污染物排放标准限值

	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准

	
	氨氮
	0.2 mg/L

	
	总大肠菌群
	3.0 个/L


五、验收监测结果分析与评价

5.1验收监测期间工况监测

验收监测期间，垃圾填埋场运行负荷大于75%以上，满足环保验收监测对工况的要求，详见表5-1。
表5-1 监测期间运行工况 

	东辽县城市生活垃圾处理场项目
	监测日期
	设计填埋量（t/d）
	实际填埋量（t/d）
	运行负荷（%）

	
	4月14日
	280
	210
	75.0

	
	4月15日
	
	212
	75.7


    注：实际工况数据由企业提供。

5.2地下水监测
5.2.1地下水监测内容

地下水监测内容见表5-2。
表5-2   地下水监测内容
	点位
	项目
	频次

	1#监测井（上游）
	氨氮、总大肠菌群
	1次/天，

2天

	2#监测井（侧面）
	
	

	3#监测井
	
	

	4#监测井
	
	

	5#监测井
	
	


5.3.2地下水监测结果及评价

地下水监测结果见表5-3。
                      表5-3  地下水监测结果                       单位：mg/L
	监测项目
	☆1#
	☆2#
	☆3#
	☆4#
	☆5#
	标准限值
	是否

达标

	
	4月14日
	4月15日
	4月14日
	4月15日
	4月14日
	4月15日
	4月14日
	4月15日
	4月14日
	4月15日
	
	

	氨氮
	0.191
	0.189
	0.192
	0.193
	0.189
	0.190
	0.194
	0.193
	0.195
	0.194
	0.2
	达标

	总大肠菌群
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	3.0个/L
	达标


注：L前数字表示检出限。
监测结果显示：1#～5#地下水监测井水中，总大肠菌群未检出，氨氮最大浓度值分别为0.195mg/L，监测结果均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。
5.3.3监测分析方法、质量保证与质量控制

（1）监测分析方法
监测分析方法见表5-4。
表5-4    废水及地下水监测分析方法

	序号
	监测项目
	监测方法
	方法来源
	检出限(mg/l)

	4
	氨氮
	钠氏试剂比色法
	HJ535-2009
	0.025

	9
	总大肠菌群
	多管发酵法
	HJ/T347-2007
	-


（2）质量保证与质量控制

废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照相关规定执行。
六、环境管理检查

6.1环保设施运行及维护情况

公司设有兼职人员负责污水处理站的运行与管理，定期检查与维护，以保证设施能稳定运行。
6.2环保机构设置及环境管理制度

公司设有兼职人员负责日常环境保护管理工作，主管领导定期检查，以防止环境污染事故的发生。
6.3固体废物排放、处置及综合利用措施

项目固体废物主要有生活垃圾和污水处理站的浓缩液。生活垃圾产生量为4t/a，污水处理站的浓缩液产生量为100t/a，以上固废均自行填埋处置。
6.4环境绿化情况
项目投资60万元在厂区内种植有草坪、果树、灌木等，厂区占地面积6万m2，绿化面积约1.2万m2，厂区绿化率为20%。
6.5污染事故应急预案建立情况及事故应急措施检查
大安市利民生活垃圾处理有限公司制定了《大安市生活垃圾处理工程突发环境事件应急预案》，并在大安市环境监察大队备案，备案编号为220882201740，详见附件。
七、结论
7.1验收监测期间工况

验收监测期间项目生产负荷大于75%以上，工况符合验收监测要求。
7.2污染物排放监测
地下水

在对监测井进行加盖以及抽走原有地下水汇聚新水处理后，1#～5#地下水监测井水中，总大肠菌群未检出，氨氮最大浓度值分别为0.195mg/L，监测结果均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，目前，项目对地下水未造成环境污染影响。
（以下空白）     
附表:

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
编号：    验收类别：验收报告√；验收表；登记卡         审批经办人：
	建设项目名称
	大安市生活垃圾处理工程
	建设地点
	大安市锦华路172号

	建设单位
	大安市兴城城市基础设施开发建设有限责任公司
	邮政编码
	131300
	电话
	13894652345

	行业类别
	环境管理
	项目性质
	新建√；改扩建；技术改造；

	设计生产能力
	日处理生活垃圾280吨
	建设项目开工日期
	2009年8月

	实际生产能力
	日处理生活垃圾280吨
	投入试运行日期
	2011年12月

	报告书(表)审批部门
	吉林省环境保护厅
	文号
	吉环建字[2008]62号
	时间
	2008.3.31

	初步设计审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	控制区
	
	环保验收审

批部门
	吉林省环境保护厅
	文号
	
	时间
	

	报告书(表)编制单位
	长春市黄金研究院
	投资总概算
	8892.26万元

	环保设施设计单位
	市政工程东北设计研究院总院
	环保投资总概算
	270万元
	比例
	3.04％

	环保设施施工单位
	长春建设股份有限公司、

吉林华煤集团
	实际总概算
	10668万元

	环保设施监测单位
	吉林省华科检测有限公司
	环保投资
	270万元
	比例
	2.53％

	废水治理
	废气治理
	噪声治理
	固废治理
	绿化及生态
	其它

	150万元
	20万元
	10万元
	60万元
	30万元
	-

	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	8760h

	污   染   控   制   指   标

	控制
项目
	原 有
排放量
(1)
	新建部分

产生量

(2)
	新建部分

处理削减

量(3)
	以新带老

削减量

(4)
	排放
增减量(5)
	排放

总量

(6)
	允许
排放量
(7)
	区域

削减

量（8）
	处理前
浓度

(9)
	实际
排放浓度

(10)
	允许
排放浓度

(11)

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	动植物油
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固废
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位：废气量：×104标米3/年；  废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。
其中：（5）=（2）－（3）－（4）；  （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）
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建设项目竣工

环境保护验收补充监测报告
项目名称:大安市生活垃圾处理工程
委托单位: 大安市利民生活垃圾处理有限公司
吉林省华科检测有限公司
二〇一八年五月[image: image1.emf] 
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图3-2   厂区平面布置及监测点位示意图
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☆：地下水监测点位
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本项目地理位置





图3-1  建设项目地理位置示意图
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图3-3  垃圾填埋工艺流程示意图
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